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Основание: Правила по ОТ при работе на высоте (приказ № 782н)
	
	УТВЕРЖДАЮ
[должность руководителя]
[Наименование организации]
_____________ /[ФИО]/
«__» ____________ 20__ г.


Перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска
Приложение № [номер]
1. Работы на высоте, выполняемые с оформлением наряда-допуска
В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, наряд-допуск оформляется на следующие виды работ:
	№ п/п
	Вид работ
	Место выполнения
	Применяемые системы безопасности

	1
	Работы на кровле без защитных ограждений (или при их отсутствии/неисправности)
	Кровли зданий и сооружений
	Системы коллективной защиты (ограждения); страховочные системы (страховочная привязь, строп, анкерные устройства)

	2
	Работы на фасаде здания с использованием строительной люльки (подъемника)
	Фасады зданий и сооружений
	Страховочные системы (страховочная привязь, строп, анкерная линия); системы канатного доступа (при необходимости)

	3
	Монтаж/демонтаж конструкций, оборудования и элементов на высоте
	Строительные площадки, производственные корпуса
	Страховочные системы; системы коллективной защиты (леса, подмости, ограждения)

	4
	Очистка кровли от снега и наледи
	Кровли зданий и сооружений
	Страховочные системы, анкерные точки, ограждения (при наличии)

	5
	Работы с приставных лестниц на высоте более 1,8 м без ограждений
	Производственные, складские и административные помещения, наружные зоны
	Страховочные системы (страховочная привязь, строп, анкерная точка); системы удержания от падения

	6
	Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах (в том числе с использованием систем канатного доступа)
	Объекты, где отсутствуют стационарные ограждения
	Системы канатного доступа; страховочные системы; системы позиционирования

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



2. Работы без оформления наряда-допуска (выполняемые в рамках технологического процесса)
В настоящий раздел включаются работы на высоте, выполняемые в рамках утвержденного технологического процесса, не требующие оформления наряда-допуска. Перечень определяется работодателем по результатам оценки профессиональных рисков с учетом наличия штатных систем коллективной защиты и отсутствия дополнительных опасных факторов.
	№ п/п
	Вид работ
	Место выполнения
	Применяемые системы безопасности

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



Разработал: [Должность] [ФИО]  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.
Согласовано: [Должность] [ФИО]  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.




